 晋城市市政公用集团自来水分公司

水质信息公布审批单

九月份水质数据拟公布内容

晋城市市政公用集团自来水分公司

2026年9月份城市供水水质公布
供水水质合格率：出厂水合格率100%；综合合格率的99.8%。
管网水七项指标检测结果

	检测项目
	国标限值
	检测频次
	合格

次数
	合格率（%）
	检测结果范围

	浊度（NTU）
	≤1
	82
	82
	100
	0.33-0.56

	色度（铂钴色度单位）
	≤15
	82
	82
	100
	＜5

	臭和味
	无异臭、异味
	82
	82
	100
	无

	消毒剂指标
	游离氯 （mg/L）
	≥0.05
	70
	70
	100
	0.06-0.25

	
	二氧化氯（mg/L）
	≥0.02
	12
	12
	100
	0.06-0.11

	菌落总数(CFU/mL)
	≤100
	82
	82
	100
	0

	总大肠菌群(CFU/100mL)
	不应检出
	82
	82
	100
	0

	高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）
	≤3
	82
	82
	100
	0.28-1.41


                         山西省城市供水水质监测网晋城市碧源水质检测有限公司提供     二、拟公布方式

由晋城市住房和城乡建设局在政府网站公布。

三、审批人员确认

	录入
	卢帅琪
	校核
	成树森

	批准
	张  超


                            二〇二六年十月九日

